Voorbereiden van het interview

Document **1**

Handleiding TASCAM DR-05

De basishandelingen



1. **Aanzetten van het toestel** p. 10

Druk op de HOME knop

De eerste maal zal u worden gevraagd datum en tijd in te geven

Gebruik de toetsen **I<<** en **>>I** om te verspringen

Gebruik de **+** of **–** toetsen om de datum en tijd aan te passen

Gebruik om te bevestigen

**Uitzetten van het toestel gebeurt door opnieuw de Home knop in te drukken**



1. **Opnemen** p. 52

Druk eenmaal op de RECORD knop

 Het apparaat is nu in opname stand-by, het is m.a.w. klaar om op te nemen

Druk nogmaals op de RECORD knop, u bent aan het opnemen

Drukt u nogmaals op de RECORD knop, dan pauzeert u de opname

Drukt op de HOME knop dan beëindigt u de opname

1. **Afspelen** p. 64

Met de toetsen **I<<** en **>>I** kan u steeds het volgende bestand selecteren

Druk op PLAY om te luisteren

 U kan het geluid hoger zetten door op **+** en **–** te drukken

Druk tweemaal op HOME om het afspelen stop te zetten

Blijf de toetsen **I<<** en **>>I** indrukken om terug of verder te spoelen

1. **Verwijderen van de opname**  p. 59

U drukt op MENU

U selecteert de optie BROWSE = bladeren door de opnames

 U selecteert het correcte bestand en drukt op de QUICK knop

 U ziet een menu: info – add list – **delete** – cancel

 U selecteert delete en drukt op PLAY om te bevestigen

1. **De opname naar uw computer overzetten**  p. 89

U gebruikt de meegeleverde kabel om het apparaat met de computer via USB te verbinden.

 op het scherm selecteert u de optie STORAGE – het apparaat verschijnt nu op pc.



1. **Bij het opnemen**

U kan manueel markeerpunten aanbrengen tijdens het opnemen p. 53

 Druk eenmaal op de MARK knop

U kan het volume van het op te nemen geluid aanpassen p.50

 Druk eenmaal op de RECORD knop = stand-by

 Druk op de QUICK knop

 het **Level CTRL** menu verschijnt

 OFF

 PEAK REDUCTION

 AUTO LEVEL

 LIMITER

**Peak** reduction = vermindert automatisch het volume bij zeer luide geluiden

 **Auto** Level = past het volume aan wanneer iemand te zacht/ luid spreekt

 Limiter = verhindert verstoring wanneer plots een zeer luid geluid te horen is

 Of gebruik de **I<<** en **>>I** toetsen tijdens de opname zelf om het volume aan te passen

U kan gebruik maken van een timer p. 57

 Druk eenmaal op de RECORD knop = stand-by

 Druk op de PB CONT knop

 in de linker hoek van het scherm verschijnt een klok

 druk op de PB CONT knop om 5 of 10 seconden te selecteren

1. **Wat valt er te lezen op het opnamescherm?** p. 28



1 = U gebruikt de **Level Control** functie: **Peak** reduction - **Auto** Level - Limiter

2 = Niet van toepassing

3 = **PRE** verschijnt wanneer de pre-recording functie werd geactiveerd (zie MENU)

4 = **L**ow **C**ut **F**ilter aan/uit (zie MENU)

5 = Status recorder: stand-by gepauzeerd **II** aan het opnemen

6 = Meet het volume van de geluiden die worden opgenomen

7 = Naam van het bestand (SOLDAA\_0001.wav)

8 = Opname modus (WAV of MP3 formaat – kwaliteit)

9 = Reeds opgenomen tijd

10 = De resterende plaats op het geheugen, uitgedrukt in tijd (“ik kan nog zo lang opnemen”)

11 = maximum geluidshoogte van de opname

12 = manueel aanpassen van het input volume

1. **Wat valt er te lezen op het afspelen-scherm?** p. 64



1 = Snelheid Playback

2 = Status Playback: enkel, herhaling (repeat) van 1 fragment of van alle fragmenten

3 = Niet van toepassing

4 = Batterij

5 = Status recorder: stop gepauzeerd **II** afspelen verder spoelen/terug spoelen **>> <<**

6 = Volume/input van het opgenomen fragment

7 = Naam van het bestand

8 = Balk die aantoont waar in het fragment u zich nu bevindt

9 = de reeds beluisterde tijd

10 = de nog te beluisteren tijd

11 = maximum geluidshoogte van het fragment (peak)

12 = de output (via luidsprekers of hoofdtelefoon)

13 = Welke bestanden worden afgespeeld: ALL (alles) FOLDER (keuze voor bepaalde folder)

14 = Nummer van het huidige bestand in de folder/Het totale aantal bestanden in de folder

 vb. 0001/0025 = U luistert naar het eerste bestand van in totaal 25 bestanden

1. **Werken met het MENU** p. 32

REC SETTING = opname opties

PLAY SETTING = afspeel opties

BROWSE = bladeren door de folders/opnames

SPEAKER = aan- en uitschakelen van de ingebouwde speakers

OTHERS = datum en tijd, bestandsnaam, informatie over de SD kaart,…

 navigeren door de menu’s

 gebruik **+** en **–** om tussen de onderdelen te navigeren (naar boven en beneden)

 gebruik om een menu te selecteren

 gebruik **I<<** en **>>I** om links en rechts te navigeren

 opnameopties aanpassen p. 43

 REC SETTING FORMAT **>>I** WAV 16bit

 LOW CUT aan of uit zetten: geluiden zoals wind, airconditioning enz. verminderen

 PRE RECording aan of uit zetten

 afspeelopties aanpassen p. 64

 PLAY SETTING AREA **>>I** ALL FILES/FOLDER/PLAYLIST

Welke bestanden wil u horen? alle opnames of de opnames uit één folder