Voorbereiden van het interview

Document **2**

Handleiding SONY IC Recorder

**Aanzetten van het toestel**

Check of de batterij in het toestel is geplaatst

Schuif de HOLD/POWER schakelaar langer dan 2 seconden in de richting van POWER

in de richting van HOLD, zet u de opnemer ‘vast’ = u kan niet onbedoeld de knoppen bedienen

 dit icoontje verschijnt dan even op het scherm

Datum en tijd instellen:

 Gebruik de pijlen om in te stellen

 Gebruik de PLAY/ENT knop om te bevestigen

**Opnemen**

Druk op REC/PAUSE

 bovenaan het toestel brandt tijdens het opnemen een rood lichtje

 pauzeren: nogmaals op REC/PAUSE

 stoppen: op STOP drukken

 track-mark toevoegen:



**Beluisteren**

Druk op PLAY/ENT

 er brandt nu een groen lichtje

 volume aanpassen: VOL +/ - aan de rechterzijde gebruiken

Druk **I<<** en **>>I** om terug/verder te spoelen of de vorige/volgende opname te kiezen

 U kan door NOISE CUT in te drukken (enkele seconden) de achtergrondgeluiden wegfilteren



**Wissen**

Druk op ERASE *Erase?*

 het bestand wordt afgespeeld ter bevestiging

 met de pijlen selecteert u EXECUTE en u drukt op PLAY



**Koppelen aan de computer**

Achteraan het toestel gebruikt u de schuifknop (naast de batterij)

 de USB verbinding is nu zichtbaar

 hiermee kan u het opnameapparaat aan een USB poort van

 uw computer koppelen

*Op deze manier kan u eveneens de batterij opladen*

U zet bestanden over door de folder te verslepen naar uw computer

**Het menu gebruiken**

Instellen van datum/tijd of de taal

Druk op MENU

 Gebruik de pijlen om te navigeren en in te stellen

 Kies het koffer-icoon (instellingen)

 U kan nu de taal (LANGUAGE) of de datum (DATE & TIME) aanpassen

Opnameopties aanpassen

 Druk op MENU

 Kies het microfoon-icoon

 scene selecteren: meeting/**interview**/…

 VOR functie: automatisch opname bij geluid en pauze bij

 lange stiltes

Afspeelopties aanpassen

 Druk op MENU

 Kies het icoon

 Noise-cut functie aanzetten

 Play-modus selecteren: alles/folder/1 bestand

**Folders**

Druk op de folder knop

 Er zijn 5 folders beschikbaar binnen de VOICE tab

Selecteer één van de bestanden binnen de folder

 Druk op PLAY/ENT

Opnemen op de geheugenkaart

 Selecteer i.p.v. de VOICE tab, de MEMORY CARD tab

 Hier kies je MEMORY CARD en niet het intern geheugen

